# Karbantartás és tisztítás

- A ventilátoron végzendő bármely munka (pl. szerelés, tisztítás stb.) valamint a ventilátor szállítása és tárolása előtt vegye ki az akkumulátort a ventilátorból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

Tartsa tisztán a ventilátort, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Ha az akkumulátor már nem működőképes, kérjük forduljon a Bosch elektromos kéziszerszámok javítására feljogosított Vevőszolgálati ponthoz.

Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátor és a szellőzőnyílások előtt elhelyezett rácsot. A tisztítás gyakorisága az alkalmazási környezettől és az alkalmazási időtartamtól függ.

Rendszeresen fújja ki száraz sűrített levegővel a ventiltorfej belső terét, a propellert és a motorház területét.

A tisztításhoz egy tiszta kendőt használjon. Semmiképpen se tisztítsa a ventilátort fékfolyadékkal, benzinnel, ásványolaj alapú termékekkel vagy erős oldószerekkel.

Ne használjon műanyagból vagy acélgyapjúból készült tisztítóőárnát. Ezzel tartósan megrongálhatja a felület szerkezetét.

Sohase tisztítsa a ventilátort éles és/vagy koptató hatású tisztítószerekkel. Ezzel megrongálhatja a készülék felületét.