# تعليق المروحة

ملحوظة: يمكن تعليق المروحة في وضع رأسي أو أفقي. احرص عند تعليق المروحة على عدم إعاقة تشغيلها.

## التعليق في تجويف المفتاح (انظر الصورة C)

اضبط موضع الجزء العريض من ثقب المفتاح (8) فوق رأس اللولب (بقطر 4 – 6 مم).

حرك المروحة إلى أسفل إلى أن يوجد اللولب في الجزء الضيق من ثقب المفتاح ويتم تأمين المروحة.

## التعليق في خطاطيف التعليق (انظر الصورة D)

اسحب خطاطيف التعليق (5) من الفتحات بشكل كامل.

عند الحاجة أدر خطاطيف التعليق.

ملحوظة: لا يمكن إدارة خطاطيف التعليق إلا بعد إخراجها بشكل كامل.

قم بتعليق المروحة في موضع ثابت (أقصى عمق 36 مم).