# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na wentylatorze

Po obróceniu włącznika, wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na wentylatorze, sygnalizuje przez kilka sekund pozostałą do dyspozycji rezerwę energii akumulatora lub przeciążenie.

Dioda LED | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | 76 – 100 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody | 41 – 75 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | 16 – 40 %
Światło migające w wolnym tempie, 1 zielona dioda | 0 – 15 %

Gdy temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur roboczych i/lub gdy nastąpiła aktywacja wyłącznika przeciążeniowego, wszystkie 3 diody LED wskaźnika stanu naładowania migają w szybkim tempie.