# Caractéristiques ‌techniques

Ventilateur sans fil | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Référence |  | 3 603 JE1 0..
Tension nominale | V= | 18
Débit d’air maxi | m3/h | 1 000
Vitesse de rotation | tr/min | 1 500
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisationA) | °C | 0 ... +50
Températures ambiantes autorisées pour le stockage (ventilateur) |  | –20 ... +70
Températures ambiantes autorisées pour le stockage (accu) |  | –20 ... +50
Humidité d’air admissible |  | Air sans condensation
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 254 x 310 x 414
Accus recommandés |  | PBA 18V…W-.
Chargeurs recommandésC) |  | AL 18...

A)

  performances réduites à des températures < 10 °C

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV