# Желдеткіштегі аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Желдеткіштегі аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы, басқару түймесін басқан кезде, қолжетімді аккумулятор зарядын немесе артық жүктемені бірнеше секунд ішінде көрсетеді.

Жарық диоды | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 3 × жасыл | 76 – 100%
Үздіксіз жарық 2 × жасыл | 41 – 75%
Үздіксіз жарық 1 × жасыл | 16 – 40%
Баяу жыпылықтау 1 × жасыл | 0 – 15%

Аккумулятор температурасы жұмыс температурасының диапазонынан тыс және/немесе артық жүктемеден қорғаныс жұмыс істеп қалса, заряд деңгейі индикаторының 3 жарық диоды жылдам жыпылықтайды.