# Montaje del ventilador

##

El ventilador puede fijarse mediante los dos soportes de barras (10) en barras (Ø máx. 22 mm).

Coloque los soportes de barras (10) por encima de las barras y deslice el ventilador sobre las barras.

##

Indicaciones sobre el uso del trípode

Utilice el ventilador montado únicamente en posición vertical sobre el trípode.

Ajuste las patas del trípode de modo que éste tenga una posición estable y la columna central esté a plomo.

Utilice un trípode con una capacidad de carga superior a 3 kg.

Montaje del ventilador en el trípode

Coloque el soporte de trípode del ventilador (9) por encima del tornillo de fijación del trípode (1/4") y ponga el ventilador sobre el tornillo de fijación.

Indicación: Asegúrese de que el soporte de trípode del ventilador (9) quede completamente asentado en el tornillo de fijación.

Gire el ventilador en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope, para fijar el ventilador al trípode.

##

Monte el ventilador con prensas de tornillo fijando las prensas de tornillo a las superficies de sujeción (11).