# Údržba a čištění

- Před každou prací na ventilátoru (např. montáž, čištění atd.) a dále při jeho přepravě a uložení vyjměte z ventilátoru akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Zajistěte, aby byl ventilátor vždy čistý, abyste pracovali dobře a bezpečně.

Pokud už akumulátor není funkční, obraťte se prosím na autorizované servisní středisko pro elektrické nářadí Bosch.

Pravidelně čistěte ventilátor a mřížku před větracími otvory. Frekvence čištění závisí na prostředí a době používání.

Prostor uvnitř hlavy ventilátoru, vrtuli a oblast krytu motoru pravidelně vyfoukejte suchým tlakovým vzduchem.

K čištění používejte suchý hadr. Ventilátor v žádném případě nečistěte brzdovou kapalinou, benzínem, výrobky na ropné bázi nebo silnými rozpouštědly.

Nepoužívejte plastové čisticí drátěnky nebo nerezové drátěnky. Mohou trvale poškodit strukturu povrchu.

Ventilátor nikdy nečistěte ostrými a/nebo abrazivními čisticími prostředky. Mohou poškodit povrch zařízení.