# Aku laetusseisundi näidik ventilaatoril

Aku laetusseisundi näidik näitab käsitsemisnupu vajutamisel mõne sekundi kestel aku veel kasutada olevat mahtuvust või ülekoormust.

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 76–100%
Pidev tuli 2 × roheline | 41–75%
Pidev tuli 1 × roheline | 16–40%
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | 0–15%

Laetuse taseme näidiku kolm LEDi vilguvad kiiresti, kui aku temperatuur on väljaspool töötemperatuuri vahemikku ja/või ülekoormuskaitse on rakendunud.