# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Tag akkuen ud af ventilatoren, før du udfører arbejde på ventilatoren (f.eks. montering, rengøring etc.), samt ved transport og opbevaring af ventilatoren. Utilsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen kan resultere i kvæstelser.

Hold ventilatoren ren, så du kan arbejde godt og sikkert.

Hvis akkuen ikke længere virker, skal du kontakte en autoriseret kundeserviceafdeling for Bosch-el-værktøj.

Rengør regelmæssigt ventilatoren og gitteret over ventilationsåbningerne. Anvendelsesområdet og -varigheden er afgørende for, hvor ofte du skal foretage rengøring.

Blæs regelmæssigt det indvendige af ventilatorhovedet, propellen og området omkring motorhuset rent med tør trykluft.

Brug en ren klud til rengøring. Rengør aldrig ventilatoren med bremsevæske, benzin, petroleumsbaserede produkter eller kraftige opløsningsmidler.

Brug ikke rengøringspads i plast eller ståluld. Du kan beskadige overfladestrukturen permanent.

Rengør aldrig ventilatoren med skarpe og/eller skurende rengøringsmiddel. Du kan beskadige enhedens overflade.