# Техникалық қызмет көрсету және тазалау

- Желдеткіште кез келген жұмыстар өткізбес бұрын (мысалы, монтаждау, тазалау және т.б.) және оны тасымалдау және сақтау кезінде аккумуляторды желдеткіштен шығарыңыз. Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.

Жақсы әрі сенімді жұмыс істеу үшін желдеткішті таза ұстаңыз.

Аккумулятор бұдан былай жұмыс істеуге жарамсыз болса, Bosch электр құралдарына арналған өкілетті қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.

Желдеткішті және желдету саңылауларының торын жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Тазалау жиілігі пайдалану ортасы мен пайдалану ұзақтығына байланысты.

Желдеткіш бастиегінің ішін, пропеллерді және қозғалтқыш корпусының аймағын жүйелі түрде құрғақ сығылған ауамен үрлеп тазартып тұрыңыз.

Тазалау үшін таза шүберекті қолданыңыз. Желдеткішті еш жағдайда тежегіш сұйықтығымен, бензинмен, мұнай негізіндегі өнімдермен немесе қатты еріткіштермен тазаламаңыз.

Пластиктен немесе болат талшықтан жасалған тазалағыш төсемелерді қолданыңыз. Беткі температураға ұзақ мерзімді әсер етілуі мүмкін.

Желдеткішті еш жағдайда өткір және/немесе сызат түсіретін тазалағыш құралдармен тазаламаңыз. Құрылғының үстіңгі бетіне зақым келтіруіңіз мүмкін.