# Montaż wentylatora

##

Wentylator można zamocować z wykorzystaniem dwóch otworów do zamocowania drążka (10) na drążkach (maks. Ø 22 mm).

Otwory do zamocowania drążka (10) należy umieścić nad drążkami i osadzić wentylator na drążkach.

##

Wskazówki dotyczące korzystania ze statywu

Wentylator zamontowany na statywie może być używany tylko w pozycji pionowej.

Nogi statywu należy ustawić w taki sposób, aby statyw zachowywał stabilność, a środkowa kolumna znajdowała się w pozycji pionowej.

Obciążenie używanego statywu musi być większe niż 3 kg.

Montaż wentylatora na statywie

Umieścić przyłącze statywu wentylatora (9) nad śrubami mocującymi statywu (1/4") i osadzić wentylator na śrubie mocującej.

Wskazówka: Upewnić się, że przyłącze statywu wentylatora (9) jest całkowicie osadzone na śrubie mocującej.

Obrócić wentylator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu, aby zamocować wentylator na statywie.

##

Zamontować wentylator za pomocą zacisków stolarskich, mocując zaciski stolarskie do powierzchni mocujących (11).