# Ventilator ophangen

Aanwijzing: De ventilator kan in verticale of horizontale positie hangen. Let erop dat u de ventilator zodanig ophangt dat de werking van de ventilator niet wordt belemmerd.

## Ophangen aan sleutelgat (zie afbeelding C)

Plaats het brede deel van het sleutelgat (8) in de juiste positie boven de schroefkop (Ø 4 – 6 mm).

Schuif de ventilator zover omlaag tot de schroef zich in het smalle deel van het sleutelgat bevindt en de ventilator vastgezet is.

## Ophangen aan de ophanghaken (zie afbeelding D)

Trek de ophanghaken (5) helemaal uit hun sleuven.

Draai indien nodig de ophanghaken.

Aanwijzing: De ophanghaken kunnen pas worden gedraaid, wanneer ze helemaal uitgeschoven zijn.

Hang de ventilator op een stabiele plek (max. diepte 36 mm) op.