# A ventilátor felszerelése

##

A ventilátort a két (10) rúdtartóval (max. Ø 22 mm) is lehet rögzíteni.

Hozza a megfelelő helyzetbe a (10) rúdtartókat a rudak felett és tolja rá a ventilátort a rudakra.

##

Tájékoztató a műszerállvány használatához

A felszerelt ventilátort a műszerállványon csak álló helyzetben használja.

A műszerállvány lábait úgy állítsa be, hagy a műszerállvány stabilan álljon és a középső oszlop függőleges helyzetben legyen.

Csak 3 kg-nál nagyobb teherbírású műszerállványt használjon.

A ventilátor felszerelése a műszerállványra

Hozza a megfelelő helyzetbe a ventilátor (9) műszerállvány tartóját az állvány rögzítőcsavarjai (1/4") felett és tegye le a ventilátort a rögzítőcsavarra.

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a ventilátor (9) műszerállvány tartója teljes terjedelmével felfeküdjön a rögzítőcsavarra.

Forgassa el a ventilátort ütközésig az óramutató járásával megegyező, hogy ezzel az állványhoz rögzítse a ventilátort.

##

Szerelje fel a csavaros szorítóval a ventilátort, ehhez rögzítse a csavaros szorítót a (11) befogó felülethez.