# Műszaki adatok

Akkumulátoros ventilátor | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Rendelési szám |  | 3 603 JE1 0..
Névleges feszültség | V= | 18
Max. levegőáram | m3/h | 1000
Fordulatszám | perc−1 | 1500
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránA) | °C | 0 ... +50
Megengedett környezeti hőmérséklet a tárolás során (ventilátor) |  | –20 ... +70
Megengedett környezeti hőmérséklet a tárolás során (akkumulátor) |  | –20 ... +50
Levegő nedvességtartalom tartomány |  | Nem kondenzálódó
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Méretek (Hossz x Szélesség x Magasság) | mm | 254 x 310 x 414
Javasolt akkumulátorok |  | PBA 18V…W-.
Javasolt töltőkészülékekC) |  | AL 18...

A)

  < 10 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV