# Upphängning av fläkten

Observera: fläkten kan hänga i vertikal eller horisontell position. Se till att hänga upp fläkten så att drift av fläkten inte förhindras.

## Upphängning i monteringshålet (se bild C)

Placera den breda delen av monteringshålet (8) över skruvhuvudet (Ø 4 – 6 mm).

Skjut fläkten neråt tills skruven befinner sig i den smala delen av monteringshålet och fläkten är säkrad.

## Upphängning i upphängningskrokarna (se bild D)

Dra upphängningskroken (5) helt ur öppningen.

Vrid upphängningskroken vid behov.

Observera: upphängningskrokarna kan vridas först när de befinner sig i yttersta position.

Häng fläkten på ett stabilt ställe (max. djup 36 mm).