# Работа с инструментом

- Перед началом любых работ с вентилятором (например, монтаж, очистка и т. д.), а также при его транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор. При непреднамеренном приведении в действие выключателя возникает опасность травмирования.

Включение/выключение (см. рис. X)
Изменение скорости вентилятора (см. рис. X)
Выравнивание корпуса вентилятора (см. рис. X)
Термическая защита от перегрузки