# Montering av fläkten

##

Fläkten kan med hjälp av de båda stångfästena (10) monteras på stänger (max. Ø 22 mm).

Placera stångfästena (10) över stängerna och skjut fläkten på stängerna.

##

Anvisningar för användning av stativ

Använd endast den monterade fläkten i upprätt position på stativet.

Ställ in stativets ben så att stativet står stabilt och mittstången står lodrätt.

Använd ett stativ med en belastningsförmåga på mer än 3 kg.

Montera fläkten på stativ

Placera fläktens stativfäste (9) över stativets fästskruvar (1/4") och sätt fläkten på fästskruvarna.

Observera: se till att fläktens stativfäste (9) sitter helt på fästskruven.

Vrid fläkten medsols till anslag för att fästa fläkten på stativet.

##

Montera fläkten med skruvtvingar genom att fästa skruvtvingarna på spännytorna (11).