# Συντήρηση και καθαρισμός

- Αφαιρείτε την μπαταρία από τον ανεμιστήρα πριν από κάθε εργασία στον ανεμιστήρα (π.χ. συναρμολόγηση, καθαρισμός κ.λπ.) καθώς και κατά τη μεταφορά και τη φύλαξή του. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό, για να εργάζεστε καλά και σίγουρα.

Όταν η μπαταρία δε λειτουργεί πλέον απευθυνθείτε σ’ ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch.

Καθαρίζετε τακτικά τον ανεμιστήρα και τη σχάρα μπροστά από τις σχισμές αερισμού. Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας και τη διάρκεια χρήσης.

Ξεφυσάτε τακτικά το εσωτερικό της κεφαλής του ανεμιστήρα, τη φτερωτή και την περιοχή του περιβλήματος του κινητήρα με ξηρό πεπιεσμένο αέρα.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα καθαρό πανί. Μην καθαρίζετε τον ανεμιστήρα σε καμία περίπτωση με υγρό φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή με ισχυρούς διαλύτες.

Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά ή συρμάτινα σφουγγάρια καθαρισμού. Αυτά μπορεί να προξενήσουν μόνιμη ζημιά στη δομή της επιφάνειας.

Μην καθαρίζετε ποτέ τον ανεμιστήρα με διαβρωτικά και/ή τραχιά υλικά καθαρισμού. Μπορεί να προξενήσετε ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.