# Ventilaatori riputamine

Suunis: ventilaatorit saab riputada vertikaal- või horisontaalasendis. Jälgige ventilaatori riputamisel, et ventilaatori töö ei oleks takistatud.

## Riputamine võtmeavast (vaata joonist C)

Asetage võtmeava (8) laiem osa kruvipeale (Ø 4 – 6 mm).

Tõmmake ventilaatorit nii kaugele allapoole, et kruvi on võtmeava kitsamas osas ja ventilaator on fikseeritud.

## Riputuskonksust riputamine (vaata joonist D)

Tõmmake riputuskonks (5) täielikult oma pilust välja.

Pöörake vajadusel riputuskonksu.

Suunis: riputuskonksu saab pöörata alles siis, kui ta on täielikult välja tõmmatud.

Riputage ventilaator stabiilsesse kohta (max sügavus 36 mm).