# Rad

- Prije svih radova na ventilatoru (npr. montaža, čišćenje itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bateriju izvadite iz ventilatora. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Uključivanje/isključivanje (vidjeti sliku X)
Promjena brzine ventilatora (vidjeti sliku X)
Centriranje glave ventilatora (vidjeti sliku X)
Zaštita od preopterećenja ovisna o temperaturi