# Aggancio del ventilatore

Avvertenza: il ventilatore può essere agganciato in posizione verticale o orizzontale. Prestare attenzione ad agganciare il ventilatore in modo da evitare di ostacolarne il funzionamento.

## Aggancio nel buco della chiave (vedere fig. C)

Posizionare la parte larga del buco della chiave (8) sopra la testa della vite (Ø 4 – 6 mm).

Spingere il ventilatore verso il basso finché la vite non si trova nella parte sottile del foro della chiave ed il ventilatore non è bloccato.

## Aggancio nei ganci di sospensione (vedere fig. D)

Estrarre completamente i ganci di sospensione (5) dalle relative fessure.

Se necessario, ruotare i ganci.

Avvertenza: i ganci di sospensione possono essere ruotati solo se sono completamente estratti.

Agganciare il ventilatore in un punto stabile (profondità max. 36 mm).