# Tehnički podaci

Akumulatorski ventilator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Broj artikla |  | 3 603 JE1 0..
Nominalni napon | V= | 18
Maks. količina vazduha | m3/h | 1000
Broj obrtaja | min−1 | 1500
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaA) | °C | 0 ... +50
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja (ventilator) |  | –20 ... +70
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom skladištenja (akumulator) |  | –20 ... +50
Opseg vlažnosti vazduha |  | Ne kondenzuje se
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Dimenzije (dužina x širina x visina) | mm | 254 x 310 x 414
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V…W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18...

A)

  Ograničena snaga na temperaturama < 10 °C

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV