# A ventilátor felakasztása

Figyelem: A ventilátort függőleges vagy vízszintes helyzetben lehet felakasztani. Ügyeljen arra, hogy úgy akassza fel a ventilátort, hogy ne akadályozza a ventilátor üzemét.

## Felakasztás a kulcslyukra (lásd a C ábrát)

Hozza a megfelelő helyzetbe a (8) kulcslyuk széles részét a csavarfej felett (Ø 4 – 6 mm).

Tolja annyira le a ventilátort, amíg a csavar a kulcslyuk keskenyebb részébe kerül és így a ventilátor biztosítva van.

## Felakasztás az akasztóhorgokra (lásd a D ábrát)

Húzza ki teljesen a réseikből a (5) akasztóhorgokat.

Szükség esetén forgassa el az akasztóhorgokat.

Figyelem: Az akasztóhorgokat csak akkor lehet elforgatni, ha teljesen ki vannak húzva.

Akassza fel egy stabil pontra a ventilátort (max mélység 36 mm).