# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz ventilatora

Nospiežot vadības pogu, uz ventilatora esošais akumulatora uzlādes indikators pāris sekundes signalizē par vēl pieejamo akumulatora jaudu vai tā pārslodzi.

LED | Kapacitāte
--- | ---
Deg pastāvīgi 3 × zaļā krāsā | 76 – 100 %
Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā | 41 – 75 %
Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā | 16 – 40 %
Lēnām mirgo 1 zaļa lampiņa | 0 – 15 %

Uzlādes pakāpes indikatora trīs zaļās LED diodes sāk ātri mirgot tad, ja akumulatora temperatūra ir ārpus darba temperatūras diapazona robežām un/vai ja ir nostrādājusi aizsardzība pret pārslodzi.