# Tekniske data

Batteridrevet vifte | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Artikkelnummer |  | 3 603 JE1 0..
Nominell spenning | V= | 18
Maks. luftmengde | m3/t | 1000
Turtall | o/min | 1500
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur ved driftA) | °C | 0 ... +50
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring (vifte) |  | –20 ... +70
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring (batteri) |  | –20 ... +50
Luftfuktighet |  | Ikke-kondenserende
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Mål (lengde x bredde x høyde) | mm | 254 x 310 x 414
Anbefalte batterier |  | PBA 18V…W-.
Anbefalte ladereC) |  | AL 18...

A)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 10 °C

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV