# Ładowanie akumulatora

- Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszcze‌gólnione w danych technicznych. Tylko te ładowarki są odpowiednie do ładowania zastosowanego w wentylatorze akumulatora litowo-jonowego.

Wskazówka: Ze względu na międzynarodowe przepisy transportowe w momencie dostawy akumulatory litowo-jonowe są częściowo naładowane. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyższej wydajności akumu‌la‌tora, należy przed pierwszym użyciem całkowi‌cie naładować akumulator.

- Po automatycznym wyłączeniu wentylatora należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator może ulec uszkodzeniu.