# Навешивание вентилятора

Указание: вентилятор можно навесить в вертикальном или горизонтальном положении. Навешивайте вентилятор таким образом, чтобы такой способ его размещения не мешал работе.

## Навешивание на замочную скважину (см. рис. C)

Расположите широкую часть замочной скважины (8) над головкой шурупа (Ø 4 – 6 мм).

Сдвиньте вентилятор вниз, пока шуруп не окажется в узкой части замочной скважины, и вентилятор не будет надежно закреплен.

## Навешивание на крючок для подвешивания (см. рис. D)

Полностью выдвиньте крючки для подвешивания (5) из их пазов.

При необходимости поверните крючки для подвешивания.

Указание: только полностью выдвинутые крючки для подвешивания можно повернуть.

Навешивайте вентилятор на стабильную поверхность (макс. глубина 36 мм).