# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze (np. montaż, czyszczenie itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Przy niezamierzonym uruchomie‌niu włącznika/wyłącznika istnieje nie‌bez‌pie‌czeń‌stwo doznania obrażeń.

Utrzymywanie wentylatora w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.

W razie awarii akumulatora należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.

Należy regularnie czyścić wentylator oraz kratkę przed szczelinami wentylacyjnymi. Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska i czasu użytkowania.

Wnętrze głowicy wentylatora, śmigło i okolicę obudowy silnika należy regularnie czyścić za pomocą sprężonego powietrza.

Do czyszczenia należy użyć czystej ściereczki. Do czyszczenia wentylatora nie wolno używać płynu hamulcowego, benzyny, wyrobów na bazie ropy naftowej ani silnych rozpuszczalników.

Nie wolno stosować padów czyszczących z tworzywa sztucznego lub wełny stalowej. Mogą one spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni.

Nigdy nie wolno czyścić wentylatora silnie działającymi i/lub ściernymi środkami myjącymi. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.