# Akku-Ladezustandsanzeige am Ventilator

Die Akku-Ladezustandsanzeige am Ventilator signalisiert beim Betätigen des Bedienknopfes für einige Sekunden die noch verfügbare Akku-Kapazität oder eine Überlastung.

LED | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3 × grün | 76–100 %
Dauerlicht 2 × grün | 41–75 %
Dauerlicht 1 × grün | 16–40 %
langsames Blinklicht 1 × grün | 0–15 %

Die 3 LEDs der Ladezustandsanzeige blinken schnell, wenn die Temperatur des Akkus außerhalb des Betriebstemperaturbereiches ist und/oder der Überlastschutz angesprochen hat.