# Tekniske data

Akku-ventilator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Varenummer |  | 3 603 JE1 0..
Nominel spænding | V= | 18
Maks. luftmængde | m3/t | 1000
Omdrejningstal | o/min | 1500
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftA) | °C | 0 ... +50
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring (ventilator) |  | –20 ... +70
Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring (akku) |  | –20 ... +50
Luftfugtighedsområde |  | Ikke-kondenserende
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah)-3,0 kg (6,0 Ah)
Mål (længde x bredde x højde) | mm | 254 x 310 x 414
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V…W-.
Anbefalede ladereC) |  | AL 18...

A)

  Begrænset ydelse ved temperaturer < 10 °C

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV