# Желдеткішті монтаждау

##

Желдеткішті екі қарнақ бекіткішінің (10) көмегімен қарнақтарға (макс. Ø 22 мм) бекітуге болады.

Қарнақ бекіткіштерін (10) қарнақ үстінен орналастырып, желдеткішті қарнақтарға жылжытыңыз.

##

Штативті пайдалану бойынша нұсқаулар

Монтаждалған желдеткішті штативте тік күйде ғана пайдаланыңыз.

Штатив аяқтарын, штатив тұрақты болатындай және ортаңғы бағана тік тұратындай орнатыңыз.

3 кг шамасынан асатын жүккөтергіштікке ие штативті пайдаланыңыз.

Желдеткішті штативке монтаждау

Желдеткіштің штатив бекіткішін (9) штативтің бекіткіш бұрандаларының (1/4") үстінен орналастырып, желдеткішті бекіткіш бұрандаға қойыңыз.

Нұсқау: желдеткіштің штатив бекіткіші (9) бекіткіш бұрандаға толықтай орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Желдеткішті штативке бекіту үшін желдеткішті сағат тілінің бағытымен тірелгенше бұраңыз.

##

Бұрандалы қысқыштарды қысқыш беттерге (11) бекіту арқылы желдеткішті бұрандалы қысқыштармен бірге монтаждаңыз.