# Indicador del estado de carga del acumulador en el ventilador

Al accionar el botón de mando, el indicador de estado de carga del acumulador en el ventilador señaliza durante unos segundos la capacidad restante disponible del acumulador o una sobrecarga.

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 76 – 100 %
Luz permanente 2 × verde | 41 – 75 %
Luz permanente 1 × verde | 16 – 40 %
Luz intermitente lenta 1 × verde | 0 – 15 %

Los 3 LEDs del indicador de estado del acumulador parpadean rápidamente, si la temperatura del acumulador está fuera del margen de temperatura de servicio y/o ha reaccionado la protección contra sobrecarga.