# Suspender o ventilador

Nota: O ventilador pode ser suspenso na posição vertical ou horizontal. Certifique-se de que suspende o ventilador de forma a não limitar o funcionamento do mesmo.

## Suspender no orifício chave (ver figura C)

Posicione a parte larga do orifício chave (8) por cima da cabeça do parafuso (Ø 4 – 6 mm).

Empurre ventilador para baixo até que o parafuso se encontre na parte estreita do orifício chave e o ventilador fique preso.

## Suspender nos ganchos para pendurar (ver figura D)

Puxe os ganchos de pendurar (5) totalmente para fora das ranhuras.

Se necessário, rode os ganchos de pendurar.

Nota: Os ganchos de pendurar só podem ser rodados quando estiverem completamente puxados para fora.

Pendure o ventilador num local estável (profundidade máx. 36 mm).