# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred začetkom kakršnihkoli del na ventilatorju (npr. montaža, čiščenje in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz ventilatorja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem pritisku stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost poškodb.

Za dobro in varno delo skrbite za čistočo ventilatorja.

Če akumulatorska baterija ne deluje več, se obrnite na pooblaščeni servis za električna orodja Bosch.

Ventilator in rešeto pred prezračevalnimi režami redno čistite. Pogostost čiščenja je odvisno od okolja in trajanja uporabe.

Izpihajte notranji prostor glave ventilatorja, propeler in območje ohišja motorja redno s stisnjenim zrakom.

Za čiščenje vedno uporabite čisto krpo. Ventilatorja v nobenem primeru ne čistite z zavorno tekočino, bencinom, izdelki na osnovi zemeljskega plina ali močnimi topili.

Ne uporabljajte čistilnih pripomočkov iz plastike ali jeklene volne. Z njimi lahko trajno poškodujete površino.

Ventilatorja nikoli ne čistite z močnimi in/ali abrazivnimi čistilnimi sredstvi. S tem lahko poškodujete površino naprave.