# Монтаж вентилятора

##

Вентилятор можно закрепить на резьбе штанги (10) в двух местах на штангах (макс. Ø 22 мм).

Разместите штанги резьбой вверх (10) и прикрутите вентилятор на штанги.

##

Указания по использованию штатива

Используйте вентилятор только когда он установлен на штатив в вертикальном положении.

Отрегулируйте ножки штатива так, чтобы штатив стоял в устойчивом положении, а центральная стойка располагалась вертикально.

Используйте штатив с нагрузочной способностью более 3 кг.

Установка вентилятора на штатив

Разместите резьбовое отверстие вентилятора под штатив (9) над крепежными винтами штатива (1/4") и зафиксируйте вентилятор крепежным винтом.

Указание: убедитесь, что резьбовое отверстие вентилятора под штатив (9) надежно зафиксировано крепежным винтом.

Для фиксации на штативе поверните вентилятор по часовой стрелке до упора.

##

Установите вентилятор при помощи струбцин, зафиксировав их зажимными поверхностями (11).