# Fandaki akü şarj durumu göstergesi

Fandaki akü şarj durumu göstergesi kontrol düğmesine basıldığında hala kullanılabilir akü kapasitesini veya bir aşırı yükü birkaç saniyeliğine gösterir.

LED | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | 76 – 100 %
Sürekli ışık 2 × yeşil | 41 – 75 %
Sürekli ışık 1 × yeşil | 16 – 40 %
Yavaş tempoda yanıp sönen ışık 1 × yeşil | 0 – 15 %

Akü sıcaklığı işletme sıcaklığı aralığı dışına çıkınca ve/veya aşırı zorlanma emniyeti devreye girince, şarj durumu göstergesinin 3 LED'i hızlı tempoda yanıp sönmeye başlar.