# Ventilatora piekarināšana

Norāde: ventilatoru var piekarināt vertikālā vai horizontālā stāvoklī. Uzmanieties, lai ventilators būtu pakārts tā, lai tā darbība netiktu traucēta.

## Piekarināšana pie atslēgas cauruma (skatīt attēlu C)

Novietojiet atslēgas cauruma platāko daļu (8) virs skrūves galvas (Ø 4 – 6 mm).

Bīdiet ventilatoru uz leju tik tālu, līdz skrūve atrodas atslēgas cauruma šaurākajā vietā, un ventilators ir nofiksēts.

## Piekarināšana ar piekarināšanas āķiem (skatīt attēlu D)

Izvelciet piekarināšanas āķus (5) pilnībā no to šķēlumiem.

Nepieciešamības gadījumā pagrieziet piekarināšanas āķus.

Norāde: piekarināšanas āķus var pagriezt tikai tad, kad tie ir pilnībā izvirzīti.

Piekariniet ventilatoru stabilā vietā (maks. dziļums 36 mm).