# Технические данные

Аккумуляторный вентилятор | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Товарный номер |  | 3 603 JE1 0..
Номинальное напряжение | В= | 18
Макс. расход воздуха | м3/ч | 1000
Частота вращения | об/мин | 1500
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время работыA) | °C | 0 ... +50
Допустимая температура внешней среды во время хранения (вентилятор) |  | –20 ... +70
Допустимая температура внешней среды во время хранения (аккумулятор) |  | –20 ... +50
Диапазон влажности воздуха |  | Без конденсации
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 кг (1,5 А·ч) – 3,0 кг (6,0 А·ч)
Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 254 x 310 x 414
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V…W-.
Рекомендуемые зарядные устройстваC) |  | AL 18...

A)

  ограниченная мощность при температуре < 10 °C

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV