# Монтаж вентилятора

##

Вентилятор можна закріпити на різьбленні штанги у двох місцях на штангах (10) на штангах (макс. Ø 22 мм).

Розмістіть штанги різьбленням вгору (10) та прикрутіть вентилятор на штанги.

##

Вказівки щодо використання штатива

Використовуйте встановлений вентилятор лише у вертикальному положенні на підставці.

Відрегулюйте ніжки штатива так, щоб штатив стійко стояв, а центральна стійка була встановлена вертикально.

Використовуйте штатив із вантажопідйомністю понад 3 кг.

Встановіть вентилятор на штатив

Розмістіть різьбовий отвір вентилятора (9) під штатив над гвинтами штатива (1/4") і зафіксуйте вентилятор гвинтом.

Вказівка: переконайтеся, що різьбовий отвір вентилятора (9) під штатив надійно зафіксований гвинтом.

Для фіксації на штативі поверніть вентилятор за годинниковою стрілкою до упору.

##

Встановіть вентилятор за допомогою струбцин, зафіксувавши їх затискними поверхнями (11).