# Indicatorul de încărcare a acumulatorului

Atunci când butonul de comandă este acţionat, indicatorul de încărcare a acumulatorului indică timp de câteva secunde capacitatea disponibilă a acumulatorului sau starea de suprasolicitare.

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 76 – 100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 41 – 75%
Aprindere continuă o dată în verde | 16 – 40%
Aprindere intermitentă lentă o dată în verde | 0 – 15%

Cele 3 LED-uri ale indicatorului nivelului de încărcare a acumulatorului se aprind intermitent şi rapid atunci când temperatura acumulatorului se află în afara domeniului temperaturilor de lucru şi/sau s-a declanşat protecţia la suprasarcină.