# Vješanje ventilatora

Napomena: Ventilator može visjeti u okomitom ili vodoravnom položaju. Pazite da objesite ventilator tako da se ne ometa rad ventilatora.

## Vješanje na rupu za ključ (vidjeti sliku C)

Pozicionirajte široki dio rupe za ključ (8) iznad glave vijka (Ø 4–6 mm).

Pomičite ventilator prema dolje sve dok vijak ne bude u uskom dijelu rupe za ključ, a ventilator osiguran.

## Vješanje na kuku za vješanje (vidjeti sliku D)

Izvucite kuke za vješanje (5) u potpunosti iz njihovih utora.

Po potrebi okrenite kuke za vješanje.

Napomena: Kuke za vješanje mogu se okretati tek kada su u potpunosti izvučene.

Objesite ventilator na stabilnom mjestu (maks. dubina 36 mm).