# Wartung und Reinigung

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Ventilator (z. B. Montage, Reinigung etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Ventilator. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Halten Sie den Ventilator sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Ist der Akku nicht mehr funktionsfähig, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge.

Reinigen Sie den Ventilator und das Gitter vor den Lüftungsschlitzen regelmäßig. Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von Einsatzumfeld und Einsatzdauer.

Blasen Sie den Innenraum des Ventilatorkopfes, den Propeller und den Bereich des Motorgehäuses regelmäßig mit trockener Druckluft aus.

Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes Tuch. Reinigen Sie den Ventilator auf keinen Fall mit Bremsflüssigkeit, Benzin, Erzeugnissen auf Erdölbasis oder mit starken Lösungsmitteln.

Setzen Sie keine Reinigungspads aus Kunststoff oder Stahlwolle ein. Sie können die Oberflächenstruktur dauerhaft beeinträchtigen.

Reinigen Sie den Ventilator niemals mit scharfen und/oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.