# Tehnilised andmed

Akuventilaator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Tootenumber |  | 3 603 JE1 0..
Nimipinge | V= | 18
Max õhuhulk | m3/h | 1000
Pöörlemiskiirus | min−1 | 1500
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur töö ajalA) | °C | 0 ... +50
Lubatud keskkonnatemperatuur hoiustamisel (ventilaator) |  | –20 ... +70
Lubatud keskkonnatemperatuur hoiustamisel (aku) |  | –20 ... +50
Õhuniiskuse vahemik |  | Mittekondenseeruv
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 254 × 310 × 414
Soovitatavad akud |  | PBA 18V…W-.
Soovitatavad akulaadijadC) |  | AL 18...

A)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 10 °C

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV