# Date tehnice

Ventilator cu acumulator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Număr de identificare |  | 3 603 JE1 0..
Tensiune nominală | V= | 18
Debit maxim de aer | m3/h | 1000
Turaţie | rot/min | 1500
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiA) | °C | 0 ... +50
Temperatură ambiantă admisă pe perioada depozitării (ventilator) |  | –20 ... +70
Temperatură ambiantă admisă pe perioada depozitării (acumulator) |  | –20 ... +50
Intervalul de umiditate a aerului |  | Fără condensare
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Dimensiuni (lungime x lăţime x înălţime) | mm | 254 x 310 x 414
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V…W-.
Încărcătoare recomandateC) |  | AL 18...

A)

  putere mai redusă la temperaturi < 10 °C

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV