# بيان حالة شحن المركم بالمروحة

عند الضغط على زر الاستعمال يشير مبين حالة شحن المركم بالمروحة لعدة ثوان إلى القدرة المتبقية في المركم أو إلى التحميل الزائد.

لمبة LED‏ | القدرة
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | 76 – 100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | 41 – 75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | 16 – 40 %
ضوء وماض بطيء 1 x أخضر | 0 – 15 %

تومض لمبات الدايود الثلاث بمبين حالة شحن المركم بسرعة عندما تخرج درجة حرارة المركم عن نطاق درجة حرارة التشغيل و/أو عند استجابة واقية فرط التحميل.