# Tuulettimen kiinnittäminen

##

Tuulettimen voi kiinnittää tankoihin (Ø 22 mm) kahdella tankokiinnikkeellä (10).

Kohdista tankokiinnikkeet (10) tankojen yläpuolelle ja työnnä tuuletin tankojen päälle.

##

Jalustan käyttöä koskevia ohjeita

Käytä jalustaan asennettua tuuletinta vain pystyasennossa.

Säädä jalustan jalat niin, että jalusta on vakaa ja keskipylväs on luotisuorassa.

Käytä jalustaa, jonka kantavuus on yli 3 kg.

Tuulettimen asentaminen jalustaan

Kohdista tuulettimen jalustakiinnike (9) jalustan kiinnitysruuvin (1/4") yläpuolelle ja aseta tuuletin kiinnitysruuvin päälle.

Huomautus: varmista, että tuulettimen jalustakiinnike (9) on kunnolla paikallaan kiinnitysruuvissa.

Asenna tuuletin jalustaan ​​kääntämällä tuuletinta myötäpäivään, kunnes se on kunnolla kiinni.

##

Asenna tuuletin ruuvipuristimilla kiinnittämällä ruuvipuristimet kiinnityspintoihin (11).