# Ανάρτηση του ανεμιστήρα

Υπόδειξη: Ο ανεμιστήρας μπορεί να αναρτηθεί σε κάθετη ή οριζόντια θέση. Προσέξτε, να αναρτήσετε τον ανεμιστήρα έτσι, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία του ανεμιστήρα.

## Ανάρτηση στην κλειδαρότρυπα (βλέπε εικόνα C)

Τοποθετήστε το πλατύ μέρος της κλειδαρότρυπας (8) πάνω από την κεφαλή της βίδας (Ø 4 – 6 mm).

Σπρώξτε τον ανεμιστήρα προς τα κάτω τόσο, μέχρι να φθάσει η βίδα στο στενό μέρος της κλειδαρότρυπας και ο ανεμιστήρας να είναι ασφαλισμένος.

## Ανάρτηση στα άγκιστρα ανάρτησης (βλέπε εικόνα D)

Τραβήξτε τα άγκιστρα ανάρτησης (5) εντελώς έξω από υποδοχές τους.

Γυρίστε, όταν χρειάζεται, τα άγκιστρα ανάρτησης.

Υπόδειξη: Τα άγκιστρα ανάρτησης μπορούν να περιστραφούν, αφού πρώτα έχουν τραβηχτεί εντελώς έξω.

Αναρτήστε τον ανεμιστήρα σε μια σταθερή θέση (μέγ. βάθος 36 mm).