# Zawieszenie wentylatora

Wskazówka: Wentylator można zawiesić w pozycji pionowej lub poziomej. Należy zwrócić uwagę, aby wentylator był zawieszony w sposób nieutrudniający jego pracy.

## Zawieszenie z wykorzystaniem otworu w kształcie dziurki od klucza (zob. rys. C)

Szeroką część otworu w kształcie dziurki od klucza (8) umieścić nad łbem śruby (Ø 4 – 6 mm).

Przesunąć wentylator do dołu na tyle, aby śruba znalazła się w wąskiej części otworu w kształcie dziurki od klucza, a wentylator był prawidłowo zamocowany.

## Zawieszenie z wykorzystaniem haków do zawieszenia (zob. rys. D)

Całkowicie wysunąć haki do zawieszenia (5) z ich szczelin.

W razie potrzeby obrócić haki do zawieszenia.

Wskazówka: Haki do zawieszenia można obrócić dopiero wtedy, gdy są całkowicie wysunięte.

Zawiesić wentylator w stabilnym miejscu (maks. głębokość 36 mm).