# Tehniskie parametri

Ventilatora akumulators | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | 3 603 JE1 0..
Nominālais spriegums | V= | 18
Maks. gaisa plūsma | m3/h | 1000
Apgriezienu skaits | min–1 | 1500
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāA) | °C | 0 ... +50
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra glabāšanas laikā (ventilators) |  | –20 ... +70
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra glabāšanas laikā (akumulators) |  | –20 ... +50
Gaisa mitruma diapazonā |  | Neveidojas kondensāts
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01: 2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Izmēri (garums x platums x augstums) | mm | 254 x 310 x 414
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V…W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesC) |  | AL 18...

A)

  samazināta jauda, ja temperatūra < 10 °C

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV