# Dati tecnici

Ventilatore a batteria | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Codice prodotto |  | 3 603 JE1 0..
Tensione nominale | V= | 18
Portata d’aria max | m3/h | 1000
Numero di giri | min−1 | 1500
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA) | °C | 0 ... +50
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio (ventilatore) |  | –20 ... +70
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio (batteria) |  | –20 ... +50
Campo di umidità dell’aria |  | non condensante
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | mm | 254 x 310 x 414
Batterie consigliate |  | PBA 18V…W-.
Caricabatterie consigliatiC) |  | AL 18...

A)

  Prestazioni limitate in caso di temperature < 10 °C

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV